Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

Karlino, dnia 07.05.2021r.

***Wykonawcy biorący udział w postępowaniu***

***o udzielenie zamówienia publicznego***

**Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia**

**i informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.7.2021.PF - „Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu przy ul. Leśnej w Karlinie”.

Gmina Karlino jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, udostępnia treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, oraz działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ:

**I.**

**Pytanie nr 1:**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej na podstawie której wyceniana jest inwestycja ponieważ jest nie kompletna. W części opisowej cz.1 jest spis treści dokumentacji według którego prosiłbym o uzupełnienie dokumentów:

Brakujące dokumenty zaznaczyłem na czerwono. *(dopisek „kursywą”)*

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

*1. Oświadczenie projektanta str. 3*

*2. Wypis z miejscowego planu zagosp. str. 4-9*

*3. Warunki przyłączenia str. 10-11*

*4. ZUDP str. 12-22*

*5. Uzgodnienia str. 23-25*

*6. Opis techniczny. str. 26-34*

*7. Obliczenia str. 35*

8. Schemat ideowy str. 36-37

9. Projekt zagospodarowania terenu str. 38-50

*10. Karty katalogowe str. 51-54*

*11. Zestawienie materiałów str. 55*

*12. Izba, uprawnienia str. 56-59*

13. Plan BIOZ str. 60-63

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że do SWZ załączył wszystkie dokumenty, które są niezbędne do sporządzenia oferty. Zgodnie z SWZ do Wykonawcy należeć będzie ponowne dokonanie uzgodnień dokumentacji projektowej  
i uzyskanie zgody na wykonanie prac.

**Pytanie nr 2:**

Czy można poprawić podsumowanie ilości słupów i wysięgników w pliku OPZ. Niestety jest słupów 49 a nie 48 jak widnieje w podsumowaniu (w tabeli została powielona liczba porządkowa 37). W podsumowaniu również są źle podane ilości wysięgników pojedynczych i podwójnych.

Stan istniejący:

Razem:

Słup stalowy ocynkowany z wysięgnikiem 1/1m wys. 7,0 m – 43 szt.

Słup stalowy ocynkowany z wysięgnikiem 1/1m wys. 8,0 m – 5 szt.

Stan oczekiwany:

Razem:

Słup stalowy ocynkowany z wysięgnikiem 1/1m wys. 7,0 m – 37 szt.

Słup stalowy ocynkowany z wysięgnikiem podwójnym 1/1m wys. 7,0 m – 7 szt.

Słup stalowy ocynkowany z wysięgnikiem podwójnym 1/1m wys. 8,0 m – 5 szt.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że do wykonania jest 49 słupów oświetleniowych, oraz że w przypadku montażu dwóch opraw na słupie należy zastosować podwójne wysięgniki 1/1m.

Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany treści SWZ.

**Pytanie nr 3:**

W dołączonym OPZ TAB. 1 pod numerem dla przykładu 1 jest slup 7 m z dwoma oprawami. Podobnie pod numerem 6 / 9 czy chociażby 34. Natomiast w podsumowaniu są tylko wysięgniki jednoramienne. Proszę  
o wyjaśnienie.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w przypadku montażu dwóch opraw na słupie należy zastosować podwójne wysięgniki 1/1m.

**II.**

Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia:

1. treść rozdziału XI pkt 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl w terminie **do dnia 11.05.2021r.** do godziny 9**:00**.”.

1. treść rozdziału IX SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, **tj. do dnia 9.06.2021r.”;**

1. treść tabeli nr 1 w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ, która otrzymuje brzmienie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr oprawy na schemacie ideowym | Wysokość słupa | Ilość opraw | Minimalny strumień świetlny oprawy |
| 1 | 101 | 7,0 m | 2 szt. | 5000 lm |
| 2 | 102 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 3 | 104 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 4 | 106 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 5 | 106/1 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 6 | 106/4 | 7,0 m | 2 szt. | 5000 lm |
| 7 | 108 | 7,0 m | 2 szt. | 5000 lm |
| 8 | 108/1 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 9 | 108/2 | 7,0 m | 2 szt. | 5000 lm |
| 10 | 108/5 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 11 | 110 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 12 | 111 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 13 | 112 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 14 | 113 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 15 | 114 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 16 | 202 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 17 | 203 | 7,0 m | 2 szt. | 5000 lm |
| 18 | 203/1 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 19 | 203/3 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 20 | 203/5 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 21 | 205 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 22 | 206 | 7,0 m | 1 szt. | 6000 lm |
| 23 | 206/2 | 7,0 m | 1 szt. | 6000 lm |
| 24 | 206/4 | 7,0 m | 1 szt. | 6000 lm |
| 25 | 206/6 | 7,0 m | 1 szt. | 6000 lm |
| 26 | 213 | 7,0 m | 1 szt. | 6000 lm |
| 27 | 214 | 7,0 m | 1 szt. | 6000 lm |
| 28 | 215 | 7,0 m | 2 szt. | 6000 lm |
| 29 | 301 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 30 | 302 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 31 | 303 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 32 | 304 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 33 | 305 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 34 | 306 | 8,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 1 szt. | 8000 lm |
| 35 | 306/2 | 8,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 1 szt. | 8000 lm |
| 36 | 307 | 8,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 1 szt. | 8000 lm |
| 37 | 308 | 8,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 1 szt. | 8000 lm |
| 38 | 311 | 8,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 1 szt. | 8000 lm |
| 39 | 312 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 40 | 313 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 41 | 315 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 42 | 407 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 43 | 408 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 44 | 409 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 45 | 410 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 46 | 411 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 47 | 413 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 48 | 414 | 7,0 m | 1 szt. | 5000 lm |
| 49 | 416 | 7,0 m | 2 szt. | 5000 lm |
|  |  |  |  |  |
| Razem:  Słup stalowy ocynkowany z wysięgnikiem 1/1m wys. 7,0 m – 44 szt.  Słup stalowy ocynkowany z wysięgnikiem 1/1m wys. 8,0 m – 5 szt.  Lampa z modułem LED – min. 5000 lm – 48 szt.  Lampa z modułem LED – min. 6000 lm – 8 szt.  Lampa z modułem LED – min. 8000 lm – 5 szt. | | | | |

1. treść pozycji nr 25 przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SWZ, które otrzymują brzmienie:

„KNR 5-10 0709/1 Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych stalowych 7m wysięgnikiem 1/1 szt 44”

Burmistrz Karlina

Waldemar Miśko