Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

Karlino, dnia 19.05.2021r.

***Wykonawcy biorący udział w postępowaniu***

***o udzielenie zamówienia publicznego***

**Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia**

**i informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.6.2021.JD - Budowa dróg rowerowych w gminie Karlino

Gmina Karlino jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, udostępnia treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, oraz działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ:

**I.**

**Pytanie nr 1:**

Proszę o dołączenie planu zagospodarowania dla zadania nr 1 i 2 w odpowiedniej skali.
W załączonych rysunkach skala jest niezgodna z podaną w tabelce oraz brak jest możliwości ustalenia
w jakiej skali są załączone rysunki.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie bip plansze planu zagospodarowania terenu
w formacie \*.dwg, dla wszystkich zadań częściowych z zaznaczeniem, że załączony materiał edytowalny należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy i informacyjny, który formalnie nie stanowi podstawy do wyceny kosztów inwestycji.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o dołączenie tabeli robót ziemnych.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnej tabeli robót ziemnych, ze względu z wprowadzone zmiany
w konstrukcji. Wykonawca winien samodzielnie przeprowadzić taką analizę na podstawie profili i przekrojów.

**Pytanie nr 3:**

Proszę o wskazanie kilometraży występowania konstrukcji drogi rowerowej - wzmocnionej dla zadania 1.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Wszelkie wjazdy i wzmocnienia są zaznaczone na planszach planu zagospodarowania terenu. Zgodnie
z Projektem zagospodarowania Terenu kilometraż od 3+727,35 do km 3+3758,05.

**Pytanie nr 4:**

Proszę o dołączenie rysunków schematycznych wykonania przepustów oraz zaznaczenia ich na planie sytuacyjnym dla zadania 1.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający załącza schemat D2.3.

**Pytanie nr 5:**

Dla Zadania nr 3: Proszę o udostępnienie wykonawcom Decyzji na wycinkę drzew.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie dysponuje Decyzją na wycinkę drzew. Uzyskanie stosownych Decyzji leży po stronie Wykonawcy. Po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednie pełnomocnictwa do wystąpienia do właściwych Instytucji o stosowne pozwolenia na wycinkę.

**Pytanie nr 6:**

Dla Zadania nr 3: Co należy zrobić z drewnem i wykarczowanymi korzeniami.

 **Wyjaśnienia zamawiającego:**

Powstałe drewno należy zagospodarować zgodnie z Decyzją zezwalającą na wycinkę drzew i zgodnie
z ustaleniami właściciela terenu, na którem posadowiony jest drzewostan.

**Pytanie nr 7:**

Dla Zadania nr 3: Proszę o podanie przedmiaru do wykonania nasadzeń zastępczych.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Należy dokonać nasadzeń zgodnie z Decyzją o zezwalającą na wycinkę drzew. Zamawiający informuje, że nie dysponuje Decyzją na wycinkę drzew, zatem nie jest możliwe podanie przedmiaru do wykonania nasadzeń zastępczych.

**Pytanie nr 8:**

Dla Zadania nr 3: Wiata na odpady koliduje z zakresem robót – proszę podać przedmiar związany
z usunięciem tej przeszkody

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że we własnym zakresie usunie punkt selektywnej zbiórki odpadów wraz
z otaczającą go pergolą.

**Pytanie nr 9:**

Dla Zadania nr 3: Czy do wykonawcy będzie należało oczyszczenie zarośniętych krawężników – proszę podać przedmiar.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Wykonawca winien uporządkować teren inwestycji. Wykonawca winien skalkulować we własnym zakresie wielkość terenu do uprzątnięcia na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej i informacji zebranych podczas wizji lokalnej.

**Pytanie nr 10:**

Dla Zadania nr 3: Proszę o podanie zakresu robót do wykonania na terenie zielonym przyległym do budowy.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Należy wykonać pokrycie terenów zielonych trawą z rolki zgodnie z planszą D1 Projektu utwardzenia działki budowlanej dot. punktu przesiadkowego BIKE&RIDE oraz obsadzić teren 5 sztukami Trzmieliny Fortune'a odmiany Emerald Gold (min. wysokość sadzonki 30 cm) lub równoważną – za równoważną zamawiający uzna odmianę o parametrach: zimozielona roślina okrywowa o atrakcyjnym, ozdobnym ulistnieniu i powolnym wzroście.

**Pytanie nr 11:**

Dla Zadania nr 2: W udostępnionych dokumentach na budowę ścieżki nie ujęto wycinki drzew. Proszę
o podanie jaki zakres robót należy doliczyć. Proszę uwzględnić sposób zagospodarowania drewna, co zrobić z wykarczowanymi korzeniami i udostępnić Decyzję na wycinkę drzew.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie dysponuje Decyzją na wycinkę drzew. Uzyskanie stosownych Decyzji leży po stronie Wykonawcy. Po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednie pełnomocnictwa do wystąpienia do właściwych Instytucji o stosowne pozwolenia na wycinkę. Powstałe drewno należy zagospodarować zgodnie z Decyzją zezwalającą na wycinkę drzew
i zgodnie z ustaleniami właściciela terenu, na którem posadowiony jest drzewostan.

**Pytanie nr 12:**

Dla Zadania nr 2: Jaką konstrukcję należy przyjąć pod zjazdami w zadaniach na budowę ścieżek: z warstwą odsączającą 20 cm jak w opisie technicznym czy 10 cm jak na przekroju konstrukcyjnym.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że należy przyjąć konstrukcję zgodną z przekrojem konstrukcyjnym.

**Pytanie nr 13:**

Dla Zadania nr 2: Na jakiej szerokości od krawędzi ścieżki należy uporządkować teren.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że obszar należy uporządkować zgodnie z zakresem prowadzonej inwestycji. Ponadto wykonawca zobligowany jest do usunięcia szkód i uporządkowania terenu zajętego podczas prowadzenia prac, który nie jest związany bezpośrednio z inwestycją, m.in.: remonty uszkodzonych ogrodzeń, uszkodzonej nawierzchni, powierzchni skarp.

**Pytanie nr 14:**

Dla Zadania nr 2: Proszę o podanie tabeli robót ziemnych.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnej tabeli robót ziemnych, ze względu z wprowadzone zmiany
w konstrukcji. Wykonawca winien samodzielnie przeprowadzić taką analizę na podstawie profili i przekrojów.

**Pytanie nr 15:**

Dla Zadania nr 2: Czy rura przepustowa ma mieć 8m czy 6m.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że długość rury wynosi 8 metrów. Jeśli stan istniejący uległ zmianie może nastąpić konieczność wydłużenia lub skrócenia odcinka.

**Pytanie nr 16:**

Dla Zadania nr 2: Dotyczy przepustu: proszę o podanie wymiarów i rodzaju materiału na ławę.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować rurę PP DN 300 karbowaną. Ława betonu C16/20. Rura układana na podsypce cementowo – piaskowej 1:4. Przekrój ławy: 50x20 cm. Długość dostosowana do urządzenia.

**Pytanie nr 17:**

Dla Zadania nr 2: Jakie roboty należy wykonać na zakończeniach przepustu.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie ma konieczności umacniania wlotu, a jedynie prawidłowego ukształtowania skarp sąsiadujących. Jeśli zajdzie taka konieczność lokalna, to należy przedłużyć rurę o niezbędną wartość.

**Pytanie nr 18:**

Dla Zadania nr 2: W jakim zakresie należy policzyć wskazany w opisie technicznym PKT VIII A) OPCJONALNY nasyp gr.20 cm

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nasyp należy ustalić na podstawie załączonego profilu i przekrojów.

**Pytanie nr 19:**

Dla Zadania nr 2: Proszę o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie obrzeży.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania drogi serwisowej. Zamawiający wprowadził zmianę
w budowie konstrukcji dróg rowerowych, w taki sposób, że warstwa odsączająca oraz podbudowa zasadnicza po obu stronach drogi rowerowej będzie szersza o dodatkowe 10 cm z każdej strony od warstwy ścieralnej
i warstwy wiążącej.

**Pytanie nr 20:**

Dla Zadania nr 2: Czy przy wykonywaniu poszczególnych warstw ścieżki rowerowej należy doliczyć odsadzki wg. zasady iż szerokość odsadzki warstwy konstrukcyjnej niżej położonej powinna wynosić co najmniej 1,5 grubości warstwy wyżej położonej.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający wprowadził zmianę w budowie konstrukcji dróg rowerowych, w taki sposób, że warstwa odsączająca oraz podbudowa zasadnicza po obu stronach drogi rowerowej będzie szersza o dodatkowe 10 cm z każdej strony od warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej.

**Pytanie nr 21:**

Dla Zadania nr 2: Czy wykonawca powinien uwzględnić w wycenie projekty tymczasowej organizacji ruchu
i związane z tym zajęcie pasa drogowego.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że wykonawca winien w wycenie uwzględnić wszelkie prace towarzyszące niezbędne do wykonania zadania, które nie są przedmiotem projektu budowlanego, jak np.: organizację ruchu, organizację zaplecza budowy, wejście w działki sąsiadujące, pokrycie dokonanych szkód.

**Pytanie nr 22:**

Dla Zadania nr 1: Co należy zrobić z drewnem i wykarczowanymi korzeniami.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Powstałe drewno należy zagospodarować zgodnie z Decyzją zezwalającą na wycinkę drzew i zgodnie
|z ustaleniami właściciela terenu, na którem posadowiony jest drzewostan.

**Pytanie nr 23:**

Dla Zadania nr 1: Jaką konstrukcję należy przyjąć pod zjazdami w zadaniach na budowę ścieżek: z warstwą odsączającą 20 cm jak w opisie technicznym czy 10 cm jak na przekroju konstrukcyjnym.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że należy przyjąć konstrukcję zgodną z przekrojem konstrukcyjnym.

**Pytanie nr 24:**

Dla Zadania nr 1: Na jakiej szerokości od krawędzi ścieżki należy uporządkować teren.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że obszar należy uporządkować zgodnie z zakresem prowadzonej inwestycji. Ponadto wykonawca zobligowany jest do usunięcia szkód i uporządkowania terenu zajętego podczas prowadzenia prac, który nie jest związany bezpośrednio z inwestycją, m.in.: remonty uszkodzonych ogrodzeń, uszkodzonej nawierzchni, powierzchni karp.

**Pytanie nr 25:**

Dla Zadania nr 1: Proszę o podanie tabeli robót ziemnych i profili podłużnych.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie posiada aktualnej tabeli robót ziemnych i profili podłużnych. Należy zachować zasadę prowadzenia niwelety 5-10 cm powyżej istniejącego terenu i minimalnego spadku podłużnego 0,3%,
a maksymalnie z Rozporządzeniem o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

**Pytanie nr 26:**

Dla Zadania nr 1: Czy przy wykonywaniu poszczególnych warstw ścieżki rowerowej należy doliczyć odsadzki wg. zasady iż szerokość odsadzki warstwy konstrukcyjnej niżej położonej powinna wynosić co najmniej 1,5 grubości warstwy wyżej położonej.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający wprowadził zmianę w budowie konstrukcji dróg rowerowych, w taki sposób, że warstwa odsączająca oraz podbudowa zasadnicza po obu stronach drogi rowerowej będzie szersza o dodatkowe 10 cm z każdej strony od warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej.

**Pytanie nr 27:**

Dla Zadania nr 1: Czy wykonawca powinien uwzględnić w wycenie projekty tymczasowej organizacji ruchu
i związane z tym zajęcie pasa drogowego.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że wykonawca winien w wycenie uwzględnić wszelkie prace towarzyszące niezbędne do wykonania zadania, które nie są przedmiotem projektu budowlanego, jak np.: organizację ruchu, organizację zaplecza budowy, wejście w działki sąsiadujące, pokrycie dokonanych szkód.

**Pytanie nr 28:**

Dla Zadania nr 1: Proszę o udostępnienie projektu na wykonanie przepustu w km 0+900,00

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że załącza rysunek schematu wydłużenia przepustów. W razie konieczności w trakcie realizacji, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru należy dokonać zmian do zastałego stanu istniejącego.

**Pytanie nr 29:**

W jakim zakresie Przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem?

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

W przypadku zastosowania wynagrodzenia ryczałtowego Przedmiar, którego przedmiotem są roboty budowlane nie opisuje całokształtu dokumentacji technicznej, czemu Zamawiający w postępowaniu dał również wyraz w specyfikacji (rozdział XVII pkt 2 i 3). Zakres przedmiotu zamówienia, nie wynika z Przedmiaru Robót, lecz z całej dokumentacji technicznej Zamawiającego. Podczas wyceny należy opierać się na projekcie, uwagach zawartych w SWZ, wizji w terenie oraz odpowiedziach Zamawiającego na pytania Wykonawców i wyjaśnienia treści SWZ .

**Pytanie nr 30:**

W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość Przedmiaru?

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że prace będą rozliczane na podstawie sprzedaży poszczególnych elementów projektu zgodnie ze stanem rzeczywistym i Harmonogramem Rzeczowo Finansowym Wykonawcy.

**Pytanie nr 31:**

Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Przedmiar stanowi jedynie załącznik pomocniczy dla Wykonawcy i nie opisuje całokształtu dokumentacji technicznej. Służy jedynie jako materiał posiłkowy dla orientacyjnej wyceny przedmiotu zamówienia. Ofertę należy sporządzać na podstawie załączonego projektu i wizji w terenie.

**Pytanie nr 32:**

Czy stosownie do Art. 101 PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy. Należy stosować się do możliwie najnowszych norm. Zalecane jest w pierwszej kolejności stosowanie Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie a ostateczną decyzję w trakcie realizacji podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

**Pytanie nr 33:**

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający oświadcza, że wszystkie odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych.

**Pytanie nr 34:**

Dotyczy 05.03.05a Specyfikacje opracowano w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2008. Zastosowanie wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach. Wnosimy o wyrażenie zgody na projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że pierwotny projekt został opracowany na czas obowiązywania przytoczonych WT z roku 2008. Należy zatem każdorazowo stosować się do najbardziej aktualnych przepisów, warunków technicznych i innych wytycznych dla infrastruktury.

**Pytanie nr 35:**

Dotyczy D.05.03.05b SST dla projektowanej mieszanek na warstwę wiążącą/wyrównawczą na zadaniu opracowano w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT1, WT2-2010. Przywołane wymagania zostały zaktualizowane i zastąpione dokumentami WT-1, WT-2 2014. Wnosimy o wyrażenie zgody na możliwość zmiany wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że pierwotny projekt został opracowany na czas obowiązywania przytoczonych WT z roku 2008. Należy zatem każdorazowo stosować się do najbardziej aktualnych przepisów, warunków technicznych i innych wytycznych dla infrastruktury.

**Pytanie nr 36:**

Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b W SST podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych” tablica 16.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że należy każdorazowo stosować się do najbardziej aktualnych przepisów, warunków technicznych i innych wytycznych dla infrastruktury.

**Pytanie nr 37:**

Wnosimy o potwierdzenie, że mieszanka projektowana na warstwę ścieralną AC 8 S 50/70, KR 1-2 na drogach rowerowych ma być koloru czarnego.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, ze mieszanka na warstwę ścieralną na drogach rowerowych ma być koloru czarnego.

**Pytanie nr 38:**

Czy w kalkulacji uwzględnić wykonanie odsadzek na warstwach konstrukcyjnych oraz warstwach bitumicznych ścieżki rowerowej ze względu na możliwość obłamywania się krawędzi (zadanie 1 i 2)? Podane w projekcie rozwiązanie (opornik z tłucznia 0-31,5) nie jest w stanie zabezpieczyć konstrukcji ścieżki rowerowej.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający wprowadził zmianę w budowie konstrukcji dróg rowerowych, w taki sposób, że warstwa odsączająca oraz podbudowa zasadnicza po obu stronach drogi rowerowej będzie szersza o dodatkowe 10 cm z każdej strony od warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej.

**Pytanie nr 39:**

Proszę o załączenie SST na wszystkie betony cementowe zastosowane w projekcie.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że do ław betonowych należy stosować zalecenia przedstawione w SST dla krawężników, a w szczególności wykonania i pielęgnacji ławy dla nich. Podstawą rozliczenia dla innych elementów wykonanych z betonu cementowego będzie [m3] z uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących jak np.: szalowanie i tyczenie.

**Pytanie nr 40:**

Proszę sprecyzować, jaką grubość warstwy odsączającej należy przyjąć na zatoce autobusowej (zadanie 1)? W przedmiarze widnieje wartość 65 cm, a w przekroju konstrukcyjnym podano wartość 40 cm.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć konstrukcję warstwy odsączającej z przekroju konstrukcyjnego.

**Pytanie nr 41:**

Proszę sprecyzować, jaką kostkę kamienną należy przyjąć do kalkulacji na zatoce autobusowej (zadanie 1 i 2)? Rozbieżność pomiędzy przedmiarem a projektem.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować kostkę z przekroju konstrukcyjnego, tj. kostkę kamienną łupaną 10/12.

**Pytanie nr 42:**

Proszę o sprecyzowanie, jaką grubość podbudowy zasadniczej z kruszywa 0-31,5 zjazdu należy przyjąć do kalkulacji (zadanie 1)? Rozbieżność pomiędzy przedmiarem a projektem.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że ofertę należy przygotować zgodnie z projektem.

**Pytanie nr 43:**

Proszę o sprecyzowanie, jaką konstrukcję zatoki autobusowej należy przyjąć do kalkulacji? Rozbieżność pomiędzy przedmiarem a projektem (zadanie 1).

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że ofertę należy przygotować zgodnie z projektem.

**Pytanie nr 44:**

Czy inwestycja obejmuje wykonanie punktu do obsługi ruchu rowerowego wyposażonego w 10 boksów rowerowych, dwa stoliki, śmietniki oraz wygrodzenie płotem, w miejscowości Mierzyn (zadanie 1)?

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że punktu do obsługi ruchu rowerowego w miejscowości Mierzyn nie wchodzi do zakresu zamówienia.

**Pytanie nr 45:**

Proszę o podanie lokalizacji i długości istniejących przepustów przeznaczonych do przedłużenia (zadanie 1).

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że na działce nr 37 obr. Mierzyn należy wykonać przedłużenie o około 5,0 m (zależne od obecnie panujących warunków terenowych). Na działce nr 19/22 obr. Mierzyn należy wykonać przedłużenie około 5,0 m (zależne od obecnie panujących warunków terenowych).

**Pytanie nr 46:**

Proszę o udostępnienie przekrojów konstrukcyjnych przepustów przeznaczonych do przedłużenia oraz wskazanie technologii wykonania (zadanie 1).

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający załączył schemat przedłużania przepustu (D2.3). Na tym samym schemacie należy przyjąć posadowienie nowych przepustów.

**Pytanie nr 47:**

Proszę o wskazanie lokalizacji rowów przeznaczonych do odtworzenia (zadanie 1 i 2).

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że lokalizacja rowów przeznaczonych do odtworzenia wskazana jest w projekcie. Jeśli ze względu na aktualny stan utrzymania rowów będzie konieczne ich odtworzenie/przebudowa/wykonanie to będzie to traktowane jako roboty dodatkowe.

**Pytanie nr 48:**

Proszę o wskazanie lokalizacji wykonanie balustrady segmentowej o dł. 184 m ( zadanie 1).

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że lokalizacja wykonania balustrady segmentowej dla zadania nr 1 została wskazana na projekcie w formie linii czerwonych z okręgami. Zamawiający uznaje za warunek spełniony poprzez zastosowanie barier U-11a. Wycenę należy prowadzić wg. projektu.

**Pytanie nr 49:**

W celu rzetelnej kalkulacji proszę o podanie ilości oraz średnic drzew przeznaczonych do wycinki (zadanie 1 i 2).

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie dysponuje Decyzją na wycinkę drzew. Uzyskanie stosownych Decyzji leży po stronie Wykonawcy. Po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne Zamawiający przekaże Wykonawcy odpowiednie pełnomocnictwa do wystąpienia do właściwych Instytucji o stosowne pozwolenia na wycinkę.

**Pytanie nr 50:**

W celu rzetelnej kalkulacji proszę o podanie powierzchni zakrzewienia przeznaczonej do karczowania (zadanie 1 i 2)

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że powierzchnię zakrzewienia przeznaczonego do karczowania należy samodzielnie ocenić na postawie wizji w terenie.

**Pytanie nr 51:**

Czy inwestycja obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej na działce nr 20/5 (zadanie nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu rys. D1.2.)? Jeśli tak, proszę o wskazanie granic działki pasa drogowego oraz konstrukcji ścieżki jaką należy przyjąć do kalkulacji.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że inwestycja obejmuje również ścieżkę na działce 20/5. Ta część inwestycji traktowana jest jako utwardzenie działki budowlanej i nie stanowi pasa drogowego. Należy zachować jednolitą konstrukcję ścieżki rowerowej na całej inwestycji – z wyjątkiem wskazanych miejsc w projekcie.

**Pytanie nr 52:**

Prosimy o obniżenie kary umownej zawartej w §9 ust. 1 pkt 2 z 0,5%/dzień na 0,25%/dzień (dot.

wzorów umów dla Zad. 1 i 2 oraz Zad. 3)

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na obniżenie oprocentowania kar umownych.

**Pytanie nr 53:**

Proszę o udostępnienie projektów na zadanie nr 1, nr 2, i nr 3 w formacie \*.dwg.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że umieścił na stronie BIP projekty zagospodarowania terenu w formacie \*.dwg.

**Pytanie nr 54:**

Proszę o dołączenie opinii geotechnicznej.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że nie posiada opinii geotechnicznej.

**Pytanie nr 55:**

W opisie technicznym dla zadania nr 1 i 2 w konstrukcji nawierzchni jest warstwa " [OPCJONALNIE] nasyp - piasek 0/2 stab. mech. do Ev2=50 MPa gr. min. 20 cm (w wypadku konieczności uzupełnienia braków w między konstrukcją nawierzchni, a gruntem rodzimym)". Z załączonej dokumentacji nie można stwierdzić gdzie takie miejsca będą występowały i jaką będą miały grubość. Proszę o wskazanie takich miejsc oraz podanie grubości warstwy. Jeżeli Zamawiający nie jest wstanie wskazać tych miejsc to czy przy wystąpieniu takiej sytuacji będzie to liczone jako roboty dodatkowe, ponieważ Wykonawca przy sporządzaniu ofert nie jest wstanie określić występowania tych miejsc w oparciu o załączoną dokumentację.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na dynamiczny charakter otoczenia planowanych prac wartość ta może być zmienna zależnie od sezonu uprawnego na sąsiadujących polach. Oferent powinien uwzględnić to w cenie ryczałtowej.

**Pytanie nr 56:**

Proszę o dołączenie niwelety dla zadania 1.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że załącza profil podłużny drogi. Należy jednak mieć na względzie, że został on opracowania na bazie dokumentacji przekazanej Zamawiającemu w latach poprzednich , co może skutkować rozbieżnością z aktualnym stanem istniejącym. W wypadku znaczących rozbieżności Wykonawca powinien w porozumieniu z Inspektorem i geodetą skorygować niweletę.

 **II.**

Zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia:

1. Treść rozdziału V pkt 4 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„4. Zamawiający, działając zgodnie z art. 121 ustawy Pzp, **zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących wykonania:**

- robót ziemnych (w tym wykonania wykopów i nasypów),

- ław betonowych wraz z wbudowaniem krawężników,

- warstwy odsączającej oraz podbudowy pod warstwy nawierzchniowe,

- nawierzchni z kostki brukowej,

- plantowania i humusowania terenu.”

1. treść rozdziału XI pkt 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w terminie do **dnia 26.05.2021r.** do godziny 12:00.”;

1. treść rozdziału IX SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do **dnia 24.06.2021**r.”.

 Burmistrz Karlina

 Waldemar Miśko