|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Materiał | Parametry równoważności |
| 1 | Polbruk | Grubość-min 8 cmSzerokość- min10 cmDługość-min 20 cmKlasa wytrzymałość- min 50 MPa |
| 2 | Separator Serwice BHDC15 | Przepływ nominalny min 15 dm3/sPrzepływ maksymalny 150 dm3/sSzerokość maksymalna 1,50 mDługość maksymalna 4,50 mPojemność całkowita maksymalnie min 3,0 m3Pojemność piaskownika min 1,25 mPosiada zawór pływakowy z filtrem koalescencyjnymCiężar nie więcej niż 1,2 t |

Załącznik nr 15

OPIS PARAMETRÓW RÓWNOWAŻNYCH DLA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO