|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Materiał | Parametry równoważności |
| 1 | Polbruk | Grubość-min 8 cm  Szerokość- min10 cm  Długość-min 20 cm  Klasa wytrzymałość- min 50 MPa |
| 2 | Separator Serwice BHDC15 | Przepływ nominalny min 15 dm3/s  Przepływ maksymalny 150 dm3/s  Szerokość maksymalna 1,50 m  Długość maksymalna 4,50 m  Pojemność całkowita maksymalnie min 3,0 m3  Pojemność piaskownika min 1,25 m  Posiada zawór pływakowy z filtrem koalescencyjnym  Ciężar nie więcej niż 1,2 t |

Załącznik nr 15

OPIS PARAMETRÓW RÓWNOWAŻNYCH DLA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO