Załącznik 5.D

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa elementu | Opis elementu | Wymiar | Liczba sztuk | Zdjęcie |
| **Wyposażenie pomieszczeń biurowych** | | | | | |
|  | | | | | |
| 1 | Zestaw meblowy | Funkcjonalne szafy, w których rozstaw półek dostosowany jest do wysokości segregatorów, W zestawie szafa duża zamykana z półkami, regał niski z pólkami, szafka z półkami,  Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. | Szafa 190x80x45 cm  Regały 100x80x45 cm | 1 kpl | bien-13 |
| 2 | Biurko | Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm.  Szuflady z zamkiem | szer. 160 x gł. 100 x wys. 77 cm | 2 szt. |  |
| 3 | Zestaw meblowy | Funkcjonalne szafy, w których rozstaw półek dostosowany jest do wysokości segregatorów, W zestawie szafa duża zamykana z półkami, 2 szafki z półkami  Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm.  Szafka wyposażona w zamek. | Wymiary  Szafa 190x80x45 cm  Regały 100x80x45 cm | 1 kpl. | bien-15 |
| 4 | Stół konferencyjny | Stół przeznaczony dla 10 osób - grubość blatów – 25mm  - obrzeże blatów – listwa PCV o grubości 2mm  - stelaż metalowy –rura o średnicy 60mm – malowana proszkowo w kolorze metalik , czarny lub chromowana | 300x100cm | 1 szt. | Opis: http://www.wilking.com.pl/allegro/samba2/samba.jpg |
| 5 | Szafa ubraniowa | Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy myszą być wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, Szafa musi posiadać pałąk konstrukcyjny i pałąk do wieszaka. W szafie 1 półka.  Szafy wyposażone w zamki. | szerokość 80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5 cm. | 5 szt. |  |
| 6 | Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym | Osłona dolna siedziska i tylna oparcia wykonana z błyszczącego i gładkiego tworzywa ABS w kolorze czarnym. Osłony mają byś wykonane z gładkiego ABS – nie dopuszcza się osłon z porowatego, matowego materiału – np. polipropylenu. Osłona wykonana w taki sposób, aby nachodziła na boki siedziska i oparcia, oraz aby nie dochodziła do krańców siedziska i oparcia, ma pozostawać około 2 cm widocznego elementu tapicerowanego. Łącznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z gładkiego tworzywa ABS w kolorze czarnym, Szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubości minimum 11 mm, minimum 8 warstw sklejki. Podłokietniki ruchome góra dół, zakres regulacji minimum 85 mm. Zamawiający nie dopuszcza dodatkowej regulacji. Podstawa pięcioramienna, aluminiową, malowaną proszkowo na kolor RAL 9006– nie dopuszcza się podstawy stalowej. Poduszka oparcia i siedziska zaokrąglona na krańcach, wystających poza osłony, boki poduszek zakryte osłoną | - Szerokość oparcia 440 mm  - Szerokość siedziska 498 mm  - Średnica podstawy O 683 mm  - Regulacja wysokości podłokietników 180-265 mm, liczona on  poziomu siedziska,  - Regulacja wysokości siedziska od poziomu 435 mm do poziomu  -Wysokość całkowita od poziomu 975 mm do 1110 mm,  - Wysokość oparcia od poziomu siedziska 550 mm  - Głębokość siedziska 430 mm  - Podłokietniki o rozmiarze maximum 240x70 mm | 7 szt. |  |
| 7 | Zestaw mebli biurowych | Wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. | szerokość 3x80 cm, wysokość 189,5 cm, głębokość 44,5 cm. | 1 kpl | Szafy i regały |
| 8 | Wieszak ścienny | Wieszak ścienny z zainstalowaną rurą na wieszaki ubraniowe.  płyta laminowana, obrzeże PCV | 27cm x 80cm x 16cm (wys x szer x gł) | 3 szt. | Opis: http://www.szafkinabuty.pl/_var/gfx/f8eb25b96e1fd7ce5227de0ec21418fe.jpg |
| 9 | Wieszak stojący | Wieszak stojący metalowy |  | 4 szt. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Wszystkie wskazane meble muszą być w jednakowej kolorystyce którą należy przed dostawą uzgodnić z Zamawiającym.