Karlino, dnia 17.02.2022 r.

## Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

***Wykonawcy biorący udział w postępowaniu***

***o udzielenie zamówienia publicznego***

**Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia**

**i informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.1.2022.JD - „Przebudowa ulic Okrzei, Krótkiej i Bogusława X w Karlinie”.

Gmina Karlino jako zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, udostępnia treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, oraz działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ:

**I.**

**Pytanie nr 1**

Czy istniejąca kanalizacja teletechniczna posiada wolne mikro-rurki?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w istniejącej kanalizacji kablowej nie umieszczono mikrorurek. Kanalizacja teletechniczna istniejąca składa się z rury o Ø 110, do której stosuje istnieje możliwość wprowadzenia kabla światłowodowego.

**Pytanie nr 2**

Czy należy wciągnąć mikro-rurki w istniejąca kanalizację teletechniczną?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w istniejącej kanalizacji kablowej nie umieszczono mikrorurek, ale jeśli Wykonawca zamierza wciągnąć mikro-rurki w istniejącą kanalizację, koszt ich instalacji należy uwzględnić w ofercie.

**Pytanie nr 3**

Czy zamiast szafki wiszącej na słupie Zamawiający dopuszcza postawienie szafki z fundamentem przy słupie oświetleniowym?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie szafki stojącej na fundamencie prefabrykowanym, pod warunkiem uwzględnienia jej lokalizacji w aktualizacji dokumentacji projektowej. Lokalizacja szafki musi znajdować się poza skrajnią drogi/ścieżki rowerowej i nie może powodować utrudnień w ruchu oraz innych zagrożeń.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza użycie zamiast zasilania awaryjnego UPS zasilacza buforowego?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie zasilacza buforowego. Bez względu na wybór rozwiązania UPS czy zasilacz buforowy, należy zapewnić podtrzymanie działania wszystkich urządzeń (w tym kamer) na czas minimalny 30 min.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuszcza użycie switcha przemysłowego z portami SFP i PoE zamiast dodatkowych mediakonwerterów i zasilaczy do kamer?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza użycie switcha przemysłowego z portami SFP i PoE pod warunkiem, że minimalna ilość gniazd to SFP-3szt. I PoE – s3zt.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuszcza zamiast montażu wysięgnika o długości 3,2m-4m na wysokości 6,0-7,0m do projektowanego słupa oświetleniowego postawienie dodatkowego słupa do montażu kamer, bez użycia wysięgnika po przeciwnej stronie drogi?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający zgadza się na zastosowanie osobnego słupa po przeciwnej stronie drogi. Należy uwzględnić jego sytuowania zasilenie w aktualizacji dokumentacji projektowej.

Słup ma mieć wysokość 5-5,5m. Na szczycie powinien być zaślepiony przed wnikaniem wody, zastosować należy fundament prefabrykowany (jak do słupów oświetleniowych) g  
i wysokości posadowienia min. 80cm. Kształt, kolor i materiał z jakiego będzie wykonany słup ma być zgodny ze słupem oświetleniowym projektowanym po drugiej stronie ulicy.

Lokalizacja słupa musi znajdować się poza skrajnią drogi/ścieżki rowerowej i nie może powodować utrudnień w ruchu oraz innych zagrożeń.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuszcza montaż 3 kamery, w celu zapewnienia lepszego pokrycia monitorowanego obszaru? Projektowane dwie kamery nie będą w stanie ująć w zadowalającym stopniu obszaru 3 ulic.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający nie przewiduje montażu trzeciej kamery. Należy zamontować dwie kamery, ale szafka, sprzęt i okablowanie mają umożliwiać rozbudowę monitoringu do trzech sztuk kamer.

**Pytanie nr 8**

Czy miasto posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Do projektów niezbędne jest wypis, wyrys lub decyzja celu publicznego. Na wykonanie projektu jest 90 dni.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie. Sposób zagospodarowania terenu ustalony zostanie na podstawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publucznego.

**Pytanie nr 9**

Na terenie miasta i gminy zamontowane obecnie są słupy stożkowe ocynkowane. Czy można zastosować te słupy w zamian za aluminiowe

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zastosowanie słupów innych niż dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, wymiarów, kolorystyki i stylistyki.

**Pytanie nr 10**

W związku z zaleceniem wykonania kanału zgodnie z rozporządzeniem należy w kanale zamontować trzy rury światłowodowe i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorus - czy montujemy je na całej długości kanału

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że należy w kanale zamontować trzy rury światłowodowe i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorus na całej długości kanału.

**Pytanie nr 11**

Czy przy wykonaniu nowego projektu (aktualizacji) wskazane jest doprojektowanie w kilku miejscach dodatkowych słupów ponieważ będą ciemne plamy tj.

a. na ul. Okrzei przesunięcie słupa w kierunku ul. Koszalińskiej

b. na drodze wewnętrznej Koszalińska 62 wskazane jest zamontowanie słupa przy wjeździe od strony ul. Koszalińskiej, ciemny odcinek wjazdu na wysokości budynku

c. Na ul. Krótkiej wskazane jest zamontowanie dwóch słupów, doświetlony będzie środek ulicy

d. Na ul. Bogusława X od strony wjazdu wskazane jest zamontowanie dwóch słupów, ponieważ na zakręcie będzie ciemno

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zmian wyrażonych w punktach od a do d. Zmiany należy uwzględnić w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

**Pytanie nr 12**

Jaka jest długość ułożenia odcinka światłowodu od ul. Okrzei do centrum sterowania.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że długość odcinka światłowodu od centrum sterowania na ulicy Szymanowskiego 17 do skrzyżowania na ul. Koszalińskiej i Okrzei, gdzie znajduje się istniejąca kanalizacja teletechniczna wynosi około 200 metrów, plus normatywne zapasy.

Odległość od planowanej lokalizacji kamery na skrzyżowaniu ulic Okrzei i Krótkiej do istniejącej kamery na skrzyżowaniu ulic Koszalińskiej i Okrzei wynosi około 400 m, plus normatywne zapasy.

**Pytanie nr 13**

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości. Do dokumentacji przetargowej zostały załączone przedmiary robót z podziałem na etapy robót: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C dla branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Ponadto zgodnie z projektem umowy par. 4a pkt 2 wykonawca w ciągu 5 dni od podpisania umowy ma dostarczyć harmonogram, który „musi zawierać opis podziału przedmiotu umowy na etapy, kolejność wykonywania prac, czas ich trwania, wartość każdego etapu umowy w rozbiciu na poszczególne nieruchomości objęte przedmiotem zamówienia”. Prosimy o zmianę zapisów i zniesienie wymogu opracowania harmonogramu i co się z tym wiąże kosztorysu na etapy 1A…3C?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że podczas sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysów należy ująć koszty inwestycji bez rozbicia na poszczególne nieruchomości objęte przedmiotem zamówienia. Sporządzając harmonogram rzeczowo-finansowy oraz dokumentację kosztorysową należy kierować się etapami wykonywania prac jednej, spójnej całości inwestycji, a nie etapami wskazanymi w przedmiarach.

**II.**

Gmina Karlino jako zamawiający, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ:

1. treść rozdziału XI pkt 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w terminie do **dnia 28.02.2022r.** do godziny 10:00.”;

1. treść rozdziału IX SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do **dnia 29.03.2022**r.”;

1. treść § 4a ust. 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„2. Harmonogram musi zawierać opis podziału przedmiotu umowy na etapy, kolejność wykonywania prac, czas ich trwania, wartość każdego etapu”;

1. dotychczasową treść Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącego załącznik do SWZ, na stronie 4 i 5:

„Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi zagospodarowanie odpadów powstałych w toku realizacji inwestycji (z wyłączeniem kostki kamiennej, kamiennych krawężników i kamiennych schodów, które zostaną zagospodarowane w sposób wskazany przez Zamawiającego).”

która otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi zagospodarowanie odpadów powstałych w toku realizacji inwestycji, z wyłączeniem kostki kamiennej, kamiennych krawężników i kamiennych schodów oraz wszelkich elementów z betonu i asfaltu. Odzyskane w ten sposób materiały zostaną na koszt Wykonawcy przewiezione i złożone we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Karlina. Wykonawca nie ma obowiązku przeprowadzania segregacji zebranego materiału ze względu na uszkodzenia lub ich brak, ani ze względu na jego rodzaj, a jedynie należy w miarę możliwości odzyskiwać materiał czysty bez zbędnych warstw gruntu lub piasków.”.

Odległość placu budowy od miejsca składowania materiałów z rozbiórki wynosi około 1 km.

Zastępca Burmistrza Karlina

Piotr Woś