**Zał. nr 5.2. Opis przedmiotu zamówienia - Część 2. Sprzęt RTV, AGD i nagłaśniająco-oświetleniowy.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa produktu | Opis produktu, parametry techniczne | Jedn. | ilość | Przykładowe zdjęcie |
| 1 | Chłodziarko-zamrażarka | - wymiary: (wys.x szer. x gł.)  200-210cm x 60cm x 60-65cm,  - dwudrzwiowa  - z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi,  - jednoagregatowa,  - klasa energetyczna A+,  -pojemność: chłodziarki 220-240 l, zamrażalnika: 85-130 l,  - liczba półek w chłodziarce: min. 3 + 2 pojemniki na warzywa,  - liczba szuflad w zamrażarce: 2-3,  - kolor INOX | szt. | 6 | BOSCH KGV 36VL30 E |
| 2 | Kuchnia mikrofalowa | - moc 800-1000 W,  - pojemność min. 23l,  - grill,  - funkcja podgrzewania i rozmrażania,  - sterowanie elektroniczne,  - zabezpieczenie przed dziećmi  - kolor INOX | szt. | 7 | Zelmer 29z022 - 0 |
| 3 | Czajnik elektryczny | - o pojemności min. 1,7 l,  - moc 2000-2400 W,  - płaska grzałka płytowa,  - wskaźnik poziomu wody,  - automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody,  - zabezpieczenie czajnika przed włączeniem bez wody, | Szt. | 16 | czajnik Zelmer CKE850 (biało-kremowy) |
| 4 | Kuchnia elektryczna | - wymiary (wys. x szer. x gł.) 85 x 60 x 60 cm,  - z płytą ceramiczną,  - klasa energetyczna A,  - cztery pola grzejne,  - piekarnik z termoobiegiem i rożnem obrotowym o pojemności 52-55 l,  - kolor INOX | szt. | 3 | http://www.neostatic.pl/karty/pliki/zdjecia/miniaturki275/40/5900438207703F1.jpg |
| 5 | Kuchnia gazowa | - wymiary (wys. x szer. x gł.) 85 x 50 x 60 cm,  - cztery pola grzejne,  - piekarnik elektryczny z termoobiegiem i rożnem obrotowym o pojemności 52-55 l,  - kolor INOX | szt. | 1 | http://allegroimgproducts.pl/allegro_1024x768_605797_50793106 |
| 6 | Okap kuchenny | - szerokość 60 cm  - moc min. 200 W  - sterowany mechanicznie  - wydajność min 350 m3/h  - 2 filtry przeciwtłuszczowe  - wbudowane oświetlenie  - filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy  - kolor INOX | Szt. | 2 | http://www.neostatic.pl/karty/pliki/zdjecia/miniaturki275/44/5906006066901F1.jpg |
| 7 | Zmywarka | - Wyświetlacz - Szerokość urządzenia (mm): 600  - Długość rury odprowadzającej (cm): 200  - Wysokość urządzenia (mm): 850  - Komunikacja: Wyświetlacz elektroniczny  - Wskaźniki detergentów: Elektroniczny poziomu soli, Elektroniczny poziomu nabłyszczacza  - Klasa energetyczna: A+  - Programy: Ilość: 5 Rodzaje: Szybki, Mycie wstępne, ECO 50C, Tabletki, Szkło  - Zraszanie: 3 poziomy natrysku  - Filtracja: Samoczyszczący filtr | kpl | 1 | http://allegroimgproducts.pl/allegro_1024x768_27880763_50899363 |
| 8 | Zestaw czyszczący | - zestaw do czyszczenia podłóg zawierajacy: dyszę ręczną, dyszę do detali, szczotkę okrągłą, powłoczkę frotte, 2 szt. rur ssących dł. 0,5 m, czarna, wyprofilowana obudowa ułatwiająca napełnianie, parametry techniczne: moc grzałki: 1200-1500 W, poj. zbiornika 1,2-1,7 l, maksymalne ciśnienie pary 3,0-3,5 bar, wymiary (dł x szer. x wys. ) mm: 350 - 400 x 250-300 x 250-300 | Szt. | 1 | http://www.karchsklep.pl/produkty/prod1278772156sc1020.jpg |
| 9 | Zestaw do sprzątania | - wiaderko na stelażu metalowym lakierowanym (PE) lub chromowanym (CH), wraz z wyciskarką i uchwytem prowadzenia,  - mop z kijem | Szt. | 1 | [Opis: http://www.maszyny-czyszczace.com.pl/katalogi/wozki_jednofunkcyjne_pliki/image002.jpg](http://www.maszyny-czyszczace.com.pl/katalogi/scrubtec_E.htm) |
| 10 | Odkurzacz | - Odkurzacz bezworkowy  - Filtr powietrza  - Regulacja mocy  - Kółka ułatwiające przemieszanie  - Wymienny, długi wąż  - Chromowana rura teleskopowa  - Nasadka do czyszczenia podłóg i dywanów  - Nasadka do czyszczenia parkietów  - Nasadka do tapicerki  - Ssawka szczelinowa  - Szczotka do kurzu  - Zasięg pracy: 8 m  - Automatyczne zwijanie przewodu  - Moc: 2400 W | Szt. | 1 |  |
| 11 | Telewizor | Długość przekątnej ekranu (cale): min. 46 cali  Wyświetlacz: LED  Rozdzielczość: 1920 x 1080 Full HD  Odświeżanie: 100 MHz,  Rozdzielczość panelu: min. 1920 x 1080 pikseli  Format obrazu: 16:9  Liczba połączeń HDMI: min. 2   |  |  | | --- | --- | | Liczba połączeń EURO: min. 1  Cyfrowe wejście optyczne: min.1 |  |   Zintegrowany tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T (MPEG-4)  W zestawie: Przewód zasilający, kabel HDMI, Pilot zdalnego sterowania (wraz z bateriami), obracana podstawa stołowa, instrukcja obsługi w j. polskim , | Szt. | 1 | cid:image002.jpg@01CDCCAE.E78BB140 |
| 12 | Zestaw kina domowego | Amplituner i odtwarzacz Blu-ray w jednej obudowie, Maksymalna moc wyjściowa zestawu: min. 1000W  Liczba głośników: 5 głośników (2 kolumny przednie, 2 kolumny tylne oraz 1 głośnik centralny) + subwoofer,  Kolektor dźwięku, regulacja tonów niskich/wysokich  Standardy odtwarzania obrazu: DVD Video, DivX, MPEG-4, VCD, SVCD, WMV  Standardy odtwarzania dźwięku: CD Audio, CD-R/RW, MP3, WMA  Standardy odtwarzania zdjęć: JPEG  Liczba złączy HDMI: min. 1 wyjście,  Liczba złączy EURO: min. 1  W zestawie: Instrukcja obsługi w języku polskim, pilot + baterie, przewody głośnikowe | Szt. | 1 | cid:image004.jpg@01CDCCAE.E78BB140 |
| 13 | Antena RTV | - Antena przystosowana do odbioru naziemnej telewizji analogowej oraz CYFROWEJ NAZIEMNEJ DVB-T,  W zestawie: - antena - zasilacz antenowy - 2m kabla antenowego - instrukcją obsługi | Szt. | 1 | http://img01.allegroimg.pl/photos/oryginal/27/99/00/02/2799000299_2 |
| 14 | Zestaw nagłaśniający | **Zestaw zawiera:**  **1)kolumna głośnikowa na statywie – 2 szt.**  **Parametry:** - obudowa głośnika - trapez - 10" woofer oraz 1" podwójny głośnik wysokotonowy piezo - estetyczne wykończenie w czarnym kocu z odpornym mechanicznie grillem  - 2 duże uchwyty, mocne narożniki  - możliwość podłączenia za pomocą zacisków głośnikowych  - statyw - Moc: 2x300W  - Pasmo przenoszenia: 50 - 18000 Hz  - Impedancja: 8Ω  **2) Mikser z wzmacniaczem – 1 szt.** Specyfikacja: - Moc 100 W/4 Ohm - 1 kanały Mic/Line - 1 zakresowy EQ - 3 zakresowy equalizer graficzny na sumie - Reverb na każdym kanale  **3)Mikrofon bezprzewodowy – 2 szt.**  - mikrofon dynamiczny - Przełącznik ON/OFF - Response: 100 Hz - 12 kHz - Sensitivity: -74 dB - Impedance: 600 Ohm  **4) pełne okablowanie do całego zestawu** | kpl | 1 |  |
| 15 | Oświetlenie dyskotekowe | - Podwójna disco kula 2 x 34 soczewki.  - Dwie kule z 6 kolorowymi światłami obracającymi się pionowo i poziomo,  **-** Lampy: 2 x LAMP150S (150W/230V, w zestawie)  - Źródło zasilania: 230V  - Wymiary: 450 x 190 x 310mm  - kule zamontować na suficie w miejscu którym doprowadzono zasilanie, | Szt. | 1 | http://www.rgm.com.pl/product/image/543/vdl1502rb.jpg |
| **Załączone zdjęcia należy traktować jako przykłady określające jakość pożądaną przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej wskazanym jednakże oferowane produkty winny spełniać wymagania opisane w kolumnie „Opis produktu, parametry techniczne”** | | | | | |