Załącznik nr 17

Dodatkowe informacje do SIWZ

1. Kanalizacja deszczowa

Zamawiający wskazuje, że przekroje rur w kanalizacji deszczowej ulegną zmianie zgodnie z poniższym schematem:

-rura Ø160 zamienić na rurę Ø200 oprócz działki nr 93 obręb Daszewo,

-rurę Ø200 zamienić na rurę Ø250,

-rurę Ø250 zamienić na rurę Ø315,

-rurę Ø315 pozostają bez zmian,

Koszty wynikające z zamiany rur należy uwzględnić w ofercie.

1. Dodatkowe zjazdy

W ramach zadania należy wykonać dodatkowo cztery zjazdy   
do następujących działek:

-dz. nr 104/2- o wymiarach 2,5/4/5 m

-dz. nr 91/2- o wymiarach 2,5/4/5 m

-dz. nr 42- o wymiarach 3,5/5/6 m

-dz. nr 40- o wymiarach 5/4/5 m