Zał. 5.A

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa elementu | Opis elementu | Wymiar | Liczba sztuk | Zdjęcie |
| **Wyposażenie pomieszczenia konserwatora** |
|  |
| 1 | Stół warsztatowy | Kompletny stół warsztatowy dostarczany z nogami. Blat z płyty grubości 40 mm. Stabilne nogi w kształcie litery H pokryte lakierem termoutwardzalnym. Regulowana wysokość 750 – 995 mm.  | 2500 x 800 mm. | 1 szt |  |
| 2 | Tablica narzędziowa | **Składająca się z 3 tablic połączonych ze sobą + 23 ZAWIESZKI NARZĘDZIOWE - LW3,****TABLICA WYKONANA Z BLACHY O GR. 0,8 mm,**kolor: **niebieski RAL 5017,****W skład kompletu wchodzą 23 sztuki zawieszek,** | **Szer. 1350 mm x wys. 630 mm x gr. 15 mm** | 1 kpl |  |
| 3 | Wisząca szafka na narzędzia | Metalowa szafka narzędziowa. 1 szuflada i 1 ruchoma półka.  | 500 x 450 x 900 mm. | 1 szt. |  |
| 4 | Kosiarka spalinowa | Moc silnika: 5,5 KM - Szerokość koszenia: 43 cm- Regulacja wysokości: 7 stopniowa CENTRALNA- Pojemność kosza: 60 l - Koła na łożyskach - Duże tylne koła - Silnik z systemem ReadyStart - Wskaźnik napełnienia kosza - Kosz dzielony - Regulacja pochyłu rączki |  | 1 szt. |  |
|  |  |  |  |  |  |